대한역도연맹

공인위원회 규정

2013.12. 6 개정

2015. 2.27 개정

제1장   총 칙

제1조(명칭)  본 위원회는 공인위원회(이하 위원회로 칭함)라 칭한다.

제2조(근거)  위원회는 대한역도연맹 정관 제 42조 규정에 의한 분과위원회로 한다.

제2장   목적 및 업무

제3조(목적) 위원회는 외국산 경기용기구의 수입을 억제하고 국산 경기용기구의 생산  을 촉진하여 품질향상과 국가경제 발전에 이바지함으로써 모든 역도선수가 국내 경기대회 및 훈련에 국산 경기용 기구를 사용토록 하는데  목적이 있다.

또한, 국내 경기 대회에서 선수가 기록갱신을 하기위한 여러 가지 조건(시설 및       장비)을 사전 검정하여 경기를 원활히 진행토록 하는데 목적이 있다.

제4조(업무)  위원회는 다음 업무를 검정 심의 의결하여 보고한다.

1. 국산 역도장비에 대한 국내공인 및 검정에 관한 사항

2. 공인요금 결정에 관한 사항

3. 국산 역도장비의 품질향상에 관한 사항

4. 전국규모 대회의 시설 및 장비에 대한 사전검정 및 승인사항

5. 위원회 규정 재정 및 개정심의사항

제3장   위원회

제5조(구성) 위원회는 다음과 같이 구성한다. 위원장 1인, 위원 약간명.

제6조(선출방법) 위원은 회장이 위촉하며, 위원장은 위원들의 호선으로 정하여 회장        이 임명한다.

- 1 -

제7조(회의)

1. 위원회는 회장 또는 이사회의 요구가 있을 때 위원장이 소집하며 그 의장이 된  다.

2. 전항의 지시 이외에 위원장이 필요 하다고 인정하여 소집코자 할 때는 의안을 명시하여 소집하고 회의결과를 이사회에 보고한다.

3. 회의는 재적위원 과반수 참석으로 개회하고 참석위원 과반수 찬성으로 의안을   결의한다.

4. 위원장은 그 결의에 있어 표결권을 가지며 가부동수일 경우에는 결정권을 행사한다.

제8조(긴급처리) 위원장은 그 내용이 경미하거나 또는 긴급을 요할 경우 이를 서면 결       의를 얻어 집행할 수 있다.

제4장   장비공인

제9조(공인규격) IWF(국제역도연맹) 장비 및 시설 공인규격의 명세사항에 부합되어야       한다.

제10조(공인등급) KWF(대한역도연맹) 공인등급은 1급으로 구분한다.

제11조(공인구분) 공인의 구분은 다음과 같이 나눈다,

1. 심  봉 (Bar)

2. 원  판 (Discs)

3. 경기대 (Competition Platform)

4. 전자심판판전등 (Electronic Referee Light System)

5, 웜밍업대(Warming-up Platform)

제12조(심봉)공인규격

1) 중    량 : 남자용 20kg   여자용 15kg

2) 심봉길이 : 남자용 2,200mm(허용오차 ± 1mm) 여자용 2,010mm(허용오차 ± 1mm)

3) 심봉직경 : 남자용 28mm(허용오차 ± 0.03mm) 여자용 25mm(허용오차 ± 0.03mm)      4) 이음쇠 직경 : 50mm

5) 조임쇠 안쪽사이 길이 : 1,310mm(허용오차 ± 0.5mm)

6) 심봉은 1개당 2.5kg 무게가 나가는 2개의 조임쇠를 갖추어야 한다.

7) 선수가 심봉 을 잡는 양손의 위치를 용이하게 정하기 위해 심봉에는

다음 그림)과 같이 옹이가 있어야 하나 여자바 중앙 에는 옹이가 없어야 한다.

- 2 -

제13조(원판)  공인규격

1) 중량과 색깔

25kg  적  색 20kg 청  색, 15kg 노랑색, 10kg 초록색

5kg  흰  색

2.5kg  적  색

2kg  청  색

1.5kg  노란색

1kg  초록색

0.5kg  흰  색

2) 가장큰 원판의 직경 : 450mm(허용오차 ± 1mm)

3) 5kg이하의 원판은 금속으로 만들어질 수 있다.

4) 모든 원판의 중량은 뚜렷하게 표시해야 한다.

5) 5kg이상의 원판 중량의 허용오차는 각 ± 20g이어야 하고,

5kg이하 중량원판의 허용오차는 각 ± 10g 이어야 한다.

제14조(경기대) 공인규격

1) 모든 경기는 경기대 위에서 실시되어야 한다.

2) 경기대는 각면이 4m 크기의 사각형이어야 한다.

3) 경기대는 20cm 넓이의 나무쪽(20개)이 합하여 4m가 되어야 한다.

4) 경기대 높이는 10cm 이어야 한다.

5) 경기대 주위에 바닥이 유사하거나 같은 색인 경우에는 경기대 맨끝 가장자리에        최소 5cm는 다른 색의 선을 그려야한다.

6) 경기대는 나무로 만들어져야 하고 미끄러지지 않는 물질로 덮을 수 있다.

제15조(전자심판판정등) 공인규격

1) 3명의 심판 각자에 1개의 조정장치가 있어야하며, 이장치는 백색(성공)버튼과         적색(실패)버튼으로 되어있어야 한다.

2) 조정장치의 고장시 사용할 수 있는 수기(백색, 적색)가 있어야 한다.

3) 조정장치는 배심석과 연결되어야 하며, 이 조정 장치는 심판을 호출할 때 쓰인        다.

4) 조정장치는 1회에 한하여 판정변경이 가능해야 한다.

5) 대회명, 시기수, 현재중량, 타임표시, 성공 및 실패부저, 체급, 부별 및 출전         선수의 소속과 성명 표시가 있어야 한다.

제16조(워밍업대) 공인규격

1) 가로 2,700㎜ 세로 2,000㎜ 두께 30mm 이상 이어야 한다.

- 3 -

2) 양쪽 원판이 위치한 자리에는 고무 또는 탄성이 있는 물질로 되어야 하고,

사용자의 동선이 있는 중앙 에는 나무 또는 미끄러지지 않는 물질로 되어야 한        다.

제17조(공인심의검정)

공인을 취득 하고자하는 업체는 공장등록을 필한 제조업체나 공장등록을 필한 제조업체와 독점적 임가공 계약을 체결하여야 하며, 공인신청 장비에 대하여 위원회는 다음과 같이 심의검정하여 의결한다

1) 11조 1항(심봉)에 대하여 위원회는 3개 이상의 단체(국가대표팀, 실업팀, 대학 부, 고등부, 중등부 중 3개 단체)에 여자바 2개, 남자바 2개 이상(각팀별)의 제품을 3개월이상 사용토록 하고, 사용한 단체(팀)의 감독 또는 지도자의 평가서(표1)를 심의하여 본 위원회에서 80점 이상을 득한 제품을 공인한다.

2) 11조 2항(원판)에 대하여 위원회는 3개 이상의 단체(국가대표팀, 실업팀, 대학 부, 고등부, 중등부 중 3개 단체)에 원판 2세트 이상(각팀별)의 제품을 3개월 이상 사용토록 하고 사용한 단체(팀)의 감독 또는 지도자의 평가서(표2)를 심의 하여 본 위원회에서 80점 이상을 득한 제품을 공인한다.

3) 11조3항(경기대)에 대하여 위원회는 2개 이상의 단체(국가대표팀, 실업팀, 대학 부, 고등부, 중등부 중 2개 단체)를 지정하여 3개월 이상 시험사용토록 하고, 사용한 단체의 감독 또는 지도자의 평가서(표3)를 심의하여 본 위원회에서 80점 이상을 득한 제품을 공인 한다.

4) 11조 4항(전자심판판전등)에 대하여 위원회는 공인위원회가 지정하는 장소에서   모의시합의 시현을 3회이상 하여 참석인원의 3분의2가 경기진행에 지장이 없다고 판단될 경우 또는 1년에 1회 이상 전국 규모의 대회에 4년이상 사용한 제품의 경우에는 공인위원회 위원, 심판, 배심원들 중에서 공인위원회가 정하는 심사 관의 3분의2가 경기진행에 문제가 없다고 판단한 제품을 공인한다.

5) 11조 5항(워밍업대)에 대하여 위원회는 2개 이상의 단체(국가대표팀, 실업팀, 대  학부, 고등부, 중등부 중 2개 단체)를 지정하여 3개월 이상 시험 사용토록 하고, 사용한 단체(팀)의 감독 또는 지도자의 평가서(표4)를 심의 하여 본 위원회에서 80점 이상을 득한 제품 또는 최근 10년간 대한역도연맹이 주최․주관하는 대회에 서 3회 이상 사용하여 경기진행에 이상이 없는 제품을 공인한다.

제18조( 권리)

1) KWF 1급 공인 : 대한역도연맹(KWF)이 주최․주관하는 전국 규모의 역도대회 경기용 장비로 사용할 수 한다.

- 4 -

2) 대한역도연맹은 공인품에 대하여 공인증서와 공인스티커를 발행하고 공인품에는        대한역도연맹이 발행하는 공인스티커를 부착하여야 한다.

제19조(의무)

1) 다음과 같은 공인료를 공인신청 후 10일 이내에 납부하여야 한다

심  봉 : 일천만원

원  판 : 일천만원

경기대 : 오백만원

전광판 : 오백만원

워밍업대 : 오백만원

2) 공인기간은 승인을 받은 날로부터 4년으로 하며, 공인기간 연장신청시 공인기간        을 4년 연장할 수 한다.

3) 공인기간 연장신청시에도 공인료를 납부하여야 한다.

4) 공인을 받은 업체의 장비가 공인규격 또는 제품품질이 저하된다고 판단시 공인        위원회에서 시정명령을 하고 시정명령을 이행하지 않을 경우 공인을 취소할 수        있고, 위반횟수가 3회 이상 적발시 공인을 취소한다.

5) 전국규모의 역도경기대회에 사용되는 경기용 장비와 시설에 대하여 경기개시 1  주일 전까지 본 위원회에 사전 검정승인을 받아야 한다. 주최 측의 사정에 인하 여 서류(경기용 장비는 제조자 또는 공급자의 공급확약서)로 승인을 받을 수도 있다.

제7장   경기장 시설

제20조(공인스티커 및 광고)

1) 공인스티커를 발급받고자 하는 업체는 공인위원회가 정하는 적정한 금액을 지급        하고 공인스티커를 구매 후 각 공인품에 부착하여야 한다.

2) 대회장내에서 공인품에 대하여는 공인스티커외 별도의 현수막등으로 광고를 하        여서는 아니된다. 다만, 공인품에 대한 경기장내 광고는 공인위원회에서 정하는        광고료를 대한역도연맹에 납부한 이후 대한역도연맹이 정하는 방식으로 광고를        할 수 있다.

3) 대한역도연맹의 승인을 받지 않은 경기장내 공인품에 대한 광고에 대하여 공인        위원회는 시정명령을 할 수 있고, 시정명령에 응하지 아니하는 경우 해당 제품        에 대한 공인을 취소할 수 있다.

- 5 -

제21조(경기장)

1. 전국규모의 경기장은 다수의 관중이 입장할 수 있어야 한다.

2. 전국규모 이상의 경기장에는 도핑실을 별도로 두어야 한다.

3. 전국규모의 경기장에는 기록계시를 위한 시설이 설치되어야 한다.

제22조(무대)

1. 모든 역도경기는 반드시 무대를 설치하고 그 위에 경기대를 시설해야 한다.

2. 무대시설 규정 (그림참조)

가) 무대의 높이는 60～80cm 이하가 되어야 한다.

나) 무대의 넓이는 가로 10m 세로 10m 이상 되어야 한다.

다) 무대중앙에 있는 경기대 가운데서 주심과의 거리는 6m가 되어야 한다.

라) 무대시설은 경기를 진행하는데 있어서 안정성과 소음 등을 고려하여 완벽한  무대시설을 갖추어야 한다.

제23조(워밍업장)

▷ 위밍업장 및 연습장 (Warm-up room & Training center)

1. 경기대와 워밍업장의 거리는 15m이내 이어야 한다.

2. 워밍업장과 연습장에는 각각 15조 이상의 연습대가 있어야 한다.

3. 워밍업장과 배심원석에는 경기장면을 볼 수 있는 비디오카메라와 모니터가 설         치되어있어야 한다.

4. 전국체전 경기는 공인된  신품을 사용 하여야  한다.

제24조(계체량실)

▷ 계체량실 (Weigh-in Room)

1. 경기장내에는 계체실이 별도로 있어야 하며 200kg까지의 무게를 달 수 있는 전         자저울이 2대가 있어야 한다.

또한, 이 저울은 10g～20g이하까지 정밀해야 한다.

2. 한대의 저울은 선수가 체중을 조절할 수 있도록 주계체량실 근처에 준비해야          한다.

제25조(기타) 역도경기와 관련된 모든 시설 및 장비는 대한역도연맹 공인위원회의 승               인을 받아야 한다.

부   칙(2013.12. 6)

제1조(시행일)   본 규정은 이사회가 의결한 날부터 시행한다.

부   칙(2015. 2.27)

제1조(시행일)   본 규정은 이사회가 의결한 날부터 시행한다.

- 6 -

제2조(경과규정) 본 규정 개정 이전에 공인을 받은 제품은 본 규정에 의하여 공인을                   받은 것으로 보고 본 규정을 적용한다.

제3조(공인기간) 본 규정 개정 이전에 공인을 받은 제품은 해당 제품이 공인을 받은                   날로부터 본 규정에 의하여 공인을 받은 것으로 공인기간을 산정하                   고, 종전 공인을 받은 날로부터 4년이 경과한 공인품은 본 규정에 의                  하여 신규로 공인을 득하여야 한다.

- 7 -